1- Puerta doble hoja con marco enterizo a amurar, enchapada, terminacion Cerejeira y con molduras interiores y exteriores. Colocación de herrajes nuevos.

2- Puerta con funda de marco, colocación de frente existente a puerta nueva pintada en blanco brillante.

3- Puerta con funda de marco, enchapada en madera cruda, pintada en blanco y con molduras interiores y exteriores.

4- Puerta enchapada en madera cruda y pintada en lila interior, manteniendo el sistema de electroimán existente.

5- Puerta enchapada en madera cruda y pintada violeta exterior, manteniendo herrajes existentes.

6- Puerta enchapada, terminacion nogal y laqueada, manteniendo herrajes existentes.

7- Puerta enchapada en madera cruda y pintada interior y exterior en blanco mate.

8- Puerta enchapada en madera cruda y pintada en gris manteniendo herrajes existentes.

9- Puerta enchapada en madera cruda y pintada interior y exterior en blanco mate.

10- Puerta con funda de marco, enchapada, terminación Cerejeira y laqueada en ambos lados.

11- Puerta enchapada en madera cruda y pintada en gris.

12- Puerta con funda de marco, enchapada en madera cruda y pintada en blanco brillante en ambos lados.

13- Puerta enchapada, terminacion Cerejeira ambos lados y laqueada.

14- Puerta enchapada en madera cruda y pintada en blanco brillante.

15- Puerta enchapada, terminacion Guindo y laqueada en ambos lados.

16- Puerta enchapada, terminación Cerejeira con una mano de tinta y laqueada en ambos lados.

17- Puerta enchapada, terminacion Cedro y laqueada en ambos lados.

18- Puerta enchapada en madera cruda y pintada en blanco brillante ambos lados.